Сброс и восстановление

Бэйкап

Экспорт конфигурации /export file=test.rsc

Импорт конфигурции /import file=test.rsc

Частичный перенос настроек Бывают ситуации, когда нужно сохранить часть настроек, например, правила файрволла, скрипты, NAT, правила маркировки пакетов и т.п. Для этого помогут следующие команды:

ip address export file=ip.rsc
ip firewall mangle export file=mangle.rsc
ip firewall nat export file=nat.rsc
ip firewall filter export file=filter.rsc
queue simple export file=simple.rsc
ip dns export file=dns.rsc
system script export file=script.rsc
system scheduler export file=scheduler.rsc
tool e-mail export file=email.rsc
ip firewall address-list export file=address-list.rsc
ip route export file=route.rsc
ip dhcp-server network export file=network.rsc
queue type export file=type.rsc
queue tree export file=tree.rsc
queue simple export file=simple.rsc
interface ethernet export file=ethernet.rsc
ip pool export file=pool.rsc
ppp profile export file=profile.rsc
system logging export file=log.rsc

ЧЕТЫРЕ ФУНКЦИИ КНОПКИ RESET

Reset – в переводе с английского языка «сброс». Поэтому все считают, что с помощью кнопки Reset можно сделать сброс настроек устройства MikroTik. Это правда, но не вся. На самом деле кнопка Reset имеет четыре разные функции – в зависимости от того, когда мы ее отпустим.

Общий принцип использования: 1. Обесточиваем устройство MikroTik. 2. Зажимаем и удерживаем кнопку Reset. 3. Включаем питание устройства MikroTik и ждем.

А вот далее начинается самое интересное. Результаты могут быть разными – они зависят от того, в какой момент мы отпустим зажатую кнопку Reset. Для облегчения понимания того, какой именно режим сейчас может быть вызван, можно ориентироваться на индикацию светодиода.

3–4 секунды (светодиод горит постоянно) – использование резервного загрузчика RouterBOOT.

5–9 секунд (светодиод мигает) – сброс настроек на дефолтные.

10–14 секунд (светодиод горит постоянно) – переход в CAP-режим.

15+ секунд (светодиод не светится) – переход в режим Netinstall.

Вернуться назад