TL-SG108E/TL-SG116E Настройка vlan

Логин/пароль admin

Придумаем пароль

Обновляем)

Для настройки VLAN находим раздел VLAN/802.1Q VLAN Активируем поддержку VLAN

802.1Q VLAN Configuration:Enable

Есть одна особенность у данного коммутатора, VLAN ID 1 он остается под менеджмент, удалить/изменить нельзя можно только указать Untagged / Tagged / Not Member.

1 порт оставим под менеджмент Untagged,

2-8 порт Tagged хотелось бы оставить сделать Not Member но нельзя

Далее мне нужно еще пару vlan добавить 2 и 3

VLAN2 Порт 1 Tagged, 2,3,4 untagged, 5,6,7,8 Not Member.

VLAN3 Порт 1 Tagged, 2,3,4 Not Member, 5,6,7,8 untagged.

Вот кажется мы все прописали и все должно работать, но не будет)

Открываем раздел 802.1Q VLAN PVID Setting и добавляем на каждый порт PVID первый порт не трогаем

Должно получиться:

Для применения конфигурации требуется перезагрузить

Работает кривовато можно использовать в малом офисе или дома не более