Docker на роутере MikroTik

Начнем с ограничений

Не каждый MikroTik поддерживает контейнеры

К сожалению, функционал поддерживается не на всех роутерах. Контейнер можно запустить только на устройстве с архитектурой ARM, ARM64 или x86. Из беспроводных роутеров можно использовать MikroTik линейки Chateau и некоторые hAP-модели. Из проводных — RB1100AHx4 Dude Edition, RB3011 и RB5009. А также — новые роутеры линейки CCR (CCR2004-16G-2S+, CCR2116-12G-4S+, CCR2216-1G-12XS-2XQ).

С полным списком моделей и их архитектурами можно ознакомиться тут

https://habr.com/ru/companies/selectel/articles/694436/

лицензирования Windows KMS

https://hub.docker.com/u/wiktorbgu