После настроек PPPoE клиента рекомендую добавить правило Mangle в Firewall иначе могут возникнуть проблемы с загрузкой сайтов

/ip firewall mangle add action=change-mss chain=forward new-mss=1380 out-interface=ВпишиИмяИнтерфейса protocol=tcp tcp-flags=syn tcp-mss=1381-65535

Вернуться назад Раздел Mikrotik