Приятный веб интерфес https://www.regecc.net/openwrt-argon-theme-en/#Install_Argon

opkg install mc nano
mc - консольный проводник
nano - текстовый редактор

Модем Huawei e3372h-153 на прошивке HiLnk (если это действительно Huawei e3372h-153 а не подделка под него) самый беспроблемный модем на Openwrt. Из пакетов нужно только: kmod-usb-net-cdc-ether и usb-modeswitch и все работает

Русский язык

Для того чтобы русифицировать прошивку нам надо зайти в раздел System → Software → и нажать на кнопку Update List.

После этого нажимаем на Available Packages, выбираем раздел L. Находим файл с именем «luci-i18n-russian» нажимаем кнопку Install. На запрос согласны ли вы, нажимаете ок.

Языковой пакет скачали, теперь его нужно применить. Открываем раздел System → Language and Style→ Language → Русский. После этого нажимаем кнопку Save & Apply.

Обновляем страницу (нажимаем на клавиатуре F5) и видим русский интерфейс.

Упрощённый вариант монтирования HDD/SSD/USB etc. Показывает все примонтированные разделы сразу, без добавления по отдельности. opkg update opkg install luci-app-ksmbd # добавляем юзера 'user' с паролем 'password' (первым задаётся пароль) ksmbd.adduser -p password user # открываем доступ ко всем примонтированным разделам сразу ksmbd.addshare -a all_mounted -o 'browseable=yes' -o 'writeable=yes' -o 'path=/mnt/' # открываете проводник Windows и в адресной строке пишете \\ip.add.re.ss роутера, нажимаете Enter, вводите логин user и пароль password

https-dns-proxy

Internet Access Control for OpenWrt https://github.com/k-szuster